{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["TROŠKOVNIK","Posebni Tehnički Uvjeti"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TROŠKOVNIK","index":0,"n_rows":117,"n_cols":7,"rows_kept":117,"merged":[[1,1,1,3],[1,4,1,5],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[6,1,6,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"                                 INVESTITOR: OPĆINA VELIKI BUKOVEC",null,null,"Tehnički dnevnik:",null,"14-2018"]
[null,"                                GRAĐEVINA:  Modernizacija ulice F.Sovića",null,null,"Datum:",null,"kolovoz, 2018"]
[]
[]
[]
[null,"TROŠKOVNIK RADOVA - Modernizacija ulice Franje Sovića"]
[]
[]
["Red.Br.","O.T.U","OPIS RADA","j.m.","količina","j.c.","kn"]
[]
[null,null,"MODERNIZACIJA PO FAZAMA",null,"postojeće m","novo m"]
[]
[null,null,"Franje Sovića 1dio",null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},"NOVI KOLNIK"]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (obrinska mala)",null,{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"SANACIJA"]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)",null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},"SANACIJA"]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"SANACIJA"]
[]
["A.",null,"PRIPREMNI RADOVI"]
[]
["A.1.",null,"Horizontalno i visinsko iskolčenje trase sa izradom elaborata iskolčenja. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru.Rad se obračunava i mjeri po dužnom metru trase. Radove izvoditi u svemu prema stavkama 1-02.1, 1-02.2, 1-02.3, 1-02.5 i 1-02.6 O.T.U.  za radove na cestama, knjiga I."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m'",{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (obrinska mala)","m'",{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m'",{"v":125,"d":"125.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m'",{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.2.",null,"Rezanje rubova postojećeg asfaltnog zastora, radi osiguranja kvalitete spoja starog i novog asfalta. Obračun po dužnom metru izrezanog asfalta sa odvozom na deponiju."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m'",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m'",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m'",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m'",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.3.",null,"Premazivanje spojeva odrezanih rubova  asfalta premazom za hladne spojeve, radi bolje veze između starog i novog asfalta. Radove izvoditi u svemu prema stavkama 6-01 OUT-a za radove na cestama, knjiga III. Rad se mjeri u dužnim metrima očišćene i premazane površine."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m'",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m'",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m'",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m'",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.4.",null,"Frezanje postojećeg asfaltnog zastora u sloju debljine od 2 do 4cm. U jediničnu cijenu je uračunat utovar i odvoz na deponiju udaljenosti do 8km. Rad se mjeri u kvadratnom metru isfrezanog i odvezenog materijala."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m2",{"v":150,"d":"150.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m2",{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m2",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.5.",null,"Čišćenje i špricanje postojećeg asfalta bitumenskom emulzijom, radi bolje veze između starog i novog asfalta. Radove izvoditi u svemu prema stavkama 6-01 O.T.U. za radove na cestama, knjiga III. Rad se mjeri u kvadratnim metrima očišćene i pošpricane površine"]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m2",{"v":312,"d":"312.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m2",{"v":625,"d":"625.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m2",{"v":175,"d":"175.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.6.",null,"Rušenje asfalta na kolniku. Rad obuhvaća razbijanje, utovar i odvoz materijala na deponiju određenu za tu vrstu otpada. Rad mjerimo u kvadratnom metru srušenog  asfalta. Radove izvoditi u svemu prema stavci 1-03.2 O.T.U. za radove na cestama,  knjiga I."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m2",{"v":510,"d":"510.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["A.7.",null,"Regulacija prometa za vrijeme izvođenja. U cijenu uračunati dobavu, postavljanje, micanje te demontažu i uklanjanje semafora, prometnih znakova, žutih rotacijskih svjetala i zaprečnih tabli. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija. "]
[{"$nulls":3},"kompl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["B.",null,"ZEMLJANI RADOVI"]
[]
["B.1.",null,"Strojni i ručni iskop u materijalu C kategorije za kolnik . Iskop se obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Predviđa se 90% strojnog i 10 % ručnog iskopa. Stvarni odnos ručnog i strojnog iskopa odredit će se kod izvođenja. Rad se obračunava po kubnom metru iskopanog materijala sa odvozom materijala na deponiju udaljenu do 2km , materijal na deponiji razgrnuti u okolni teren, tj materijal je potrebno razastrti i isplanirati. U svemu prema stavkama 2-02., 2-02.3.,  2-02.4. i 2-07 O.T.U.  za radove na cestama, knjiga II."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m3",{"v":255,"d":"255.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m3",{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m3",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m3",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["B.2.",null,"Uređenje posteljice kolnika. Radovi na uređenju posteljice obuhvaćaju planiranje, eventualno potrebno prosušivanje ili vlaženje materijala i zbijanje do propisane zbijenosti Ms ≥ 35 MN / m2. Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice. U svemu prema stavkama 2-10 i 2-10.2 O.T.U. za radove na cestama, knjiga II."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m2",{"v":510,"d":"510.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m2",{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m2",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["B.3.",null,"Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala, širine 0,5 m, debljine sloja do 8cm. U jediničnoj cijeni je sadržana dobava materijala, razastiranje, fino planiranje  i sabijanje, to jest sav rad i materijal potreban za potpunu izradu bankine. Radove izvoditi u svemu prema stavkama 2-16 i 2-16.1 O.T.U. za radove na cestama, knjiga II. Rad se mjeri i obračunava po dužnom metru uređene bankine."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m'",{"v":340,"d":"340.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m'",{"v":260,"d":"260.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m'",{"v":250,"d":"250.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m'",{"v":140,"d":"140.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,null,"UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["C.",null,"KOLNIČKA KONSTRUKCIJA"]
[]
["C.1.",null,"Izrada tampona ispod kolnika i  makadamskog puta izvan naselja u sloju debljine 50 cm. Rad obuhvaća  nabavu, prijevoz i ugradnju  zrnatog kamenog materijala u tamponski sloj kolnika, staze i kolnih prilaza. Za izradu ovog sloja koristi se prirodni šljunak dobre granulacije. Materijal se sabija odgovarajućim strojevima  dok se ne postigne  zbijenost  min. Me=80 MN/m2 ispod prometnih površina,  min Me= 50 MN/ m2 ispod bic. traka. U svemu prema stavkama 5-01 OTU-a za radove na cestama, knjiga III. Rad se mjeri i obračunava po kubnom metru ugrađenog materijala.  "]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m3",{"v":255,"d":"255.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m3",{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m3",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m3",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["C.2.",null,"Nabava, doprema i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja, AC 16 surf  na  prometnici u sloju debljine 6 cm. Radove izvoditi u svemu prema projektu i stavkama 5-04, 6-00.3, 6-00.4, 6-00.5 OTU-a za radove na cestama, knjiga III. Obračun po kvadratnom metru izvedenog sloja."]
[null,null,"Franje Sovića 1dio","m2",{"v":680,"d":"680.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 2dio (oborinska mala)","m2",{"v":455,"d":"455.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića 3dio (oborinska glavna)","m2",{"v":625,"d":"625.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Franje Sovića Spoj Dravska","m2",{"v":175,"d":"175.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA - PROMETNICE: "]
[]
["A.",null,"PRIPREMNI RADOVI",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["B.",null,"ZEMLJANI RADOVI",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["C.",null,"KOLNIČKA KONSTRUKCIJA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[null,null,"UKUPNO:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"PDV 25%:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"SVEUKUPNO:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,null,"sastavio: Stojan Grabrović ing.geot."]

{"sheet":"Posebni Tehnički Uvjeti","index":1,"n_rows":48,"n_cols":2,"rows_kept":48,"flags":["formulas_cached_only"]}
["POSEBNI TEHNIČKI UVJETI (PTU)"]
[]
["PTU 1. Izrada nosivog sloja od AC 32 base 50/70, debljine 7 cm  "]
[]
["Opis rada"]
["Nosivi sloj od AC 32 base 50/70 izvodi se na donji nosivi sloj od kamenog materijala. Debljina ugrađenog nosivog sloja je 7 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za teško prometno opterećenje."]
[]
["Uvjeti kvalitete materijala"]
["Prilikom izvedbe ovog rada potrebno je pridržavati se dokumentacije koja se primjenjuje po slijedećem redoslijedu:"]
[null,"1. RAZRADA TEHNIČKIH SVOJSTAVA I ZAHTJEVA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MJEŠAVINA I ZA ASFALTNE SLOJEVE KOLNIKA (Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, ožujak 2012.)"]
["2. TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11)"]
[]
["Obračun rada"]
["Rad se mjeri u metrima kvadratnim izvedenog sloja u skladu s projektnom dokumentacijom. Naplaćuje se"]
["ugovorenom jediničnom cijenom u kojoj je sadržan sav opisani rad, materijal i transport, kao i"]
["sve ostalo potrebno za izvedbu ovog rada."]
[]
[]
["PTU 2. Izrada habajućeg sloja od AC 11 surf, 50/70, debljine 4 cm "]
[]
["Opis rada"]
["Habajući sloj od AC 11 surf, 50/70, izvodi se na nosivi sloj od AC 22 base 50/70. Debljina ugrađenog habajućeg sloja je 4 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za lako prometno opterećenje."]
[]
["Uvjeti kvalitete materijala i Obračun rada prema PTU 1 "]
[]
[]
["PTU 3. Izrada nosivog sloja od AC 16 surf, 50/70, debljine 5 cm  "]
[]
["Opis rada"]
["Nosivi sloj od AC 22 base 50/70 izvodi se na donji nosivi sloj od kamenog materijala. Debljina ugrađenog nosivog sloja je 5 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za lako prometno opterećenje."]
[]
["Uvjeti kvalitete materijala i Obračun rada prema PTU 1."]
[]
[]
["PTU 4. Izrada nosivog sloja od AC 16 base 50/70, debljine 2-9 cm  "]
[]
["Opis rada"]
["Nosivi sloj od AC 16 base 50/70 izvodi se kao izravnavajući sloj na postojeći asfalt. Debljina ugrađenog nosivog sloja je 2-9 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za teško prometno opterećenje."]
[]
["Uvjeti kvalitete materijala"]
["Prilikom izvedbe ovog rada potrebno je pridržavati se dokumentacije koja se primjenjuje po slijedećem redoslijedu:"]
[null,"1. RAZRADA TEHNIČKIH SVOJSTAVA I ZAHTJEVA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MJEŠAVINA I ZA ASFALTNE SLOJEVE KOLNIKA (Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, ožujak 2012.)"]
["2. TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11)"]
[]
["Obračun rada"]
["Rad se mjeri u kubicima izvedenog sloja u skladu s projektnom dokumentacijom. Naplaćuje se"]
["ugovorenom jediničnom cijenom u kojoj je sadržan sav opisani rad, materijal i transport, kao i"]
["sve ostalo potrebno za izvedbu ovog rada."]